Для вывода логотипа на дисплей пинпада необходимо:

1)	Подготовить логотип в виде файла BMP или PNG со следующими характеристиками:

	a.	Для пинпадов Vx820, IPP480: размер 240*320 пикселей, цвет 24-битный;
	b.	Для пинпадов Vx805, IPP320, SP30 чб: размер 128*64 пикселя, цвет 1-битный (монохромный);
	c.	Для пинпадов Vx810: размер 128*128 пикселей, цвет 1-битный (монохромный);
	d.	Для пинпадов iSC250: размер 480*272 пикселей, цвет 24-битный;
	e.	Для пинпадов PAXsp30ARM: размер 320*204 пикселей, цвет 24-битный;
	f.	Для пинпадов IPP350: размер 320*240 пикселей, цвет 24-битный;
	g.	Для пинпадов yarus MPED 400: размер 320*240 пикселей, цвет 24-битный;


2)	Скопировать логотип под именем LOGO.BMP (имя должно быть такое, даже если картинка PNG) в рабочий каталог UPOS;
3)	Инициировать любую операцию на кассе.

После этого логотип будет загружен в пинпад и появится на дисплее после завершения операции.

для пинпадов pax sp30 и vx810 установлено ограничение на максимальный размер картинки, равное 20000 байт
Загрузка логотипа поддерживается только при подключении пинпада по USB или RS-232.
