Интеграция с ПО UPOS через библиотеку PILOT_NT. 1.0 Платформа Win32.

- Титульная страница
- Группы
- Структуры данных

При интеграции по интерфейсу ТТК операция заканчивается ошибкой 99
Решение возможных проблем

- При интеграции по ТТК2 через какие-либо библиотеки (не напрямую), необходима пауза в 1 секунду между получением ответа и отправкой новой команды.
- При интеграции по ТТК2 напрямую необходима либо аналогичная пауза, либо решение, описанное в разделе SOCKET_ISSUES документа "Расширение протокола TTK".