TTK2 UPOS Extension 1.0 Этот документ является расширением описания протокола прикладного протокола TTK2. Протокола взаимодействия между приложением, запрашивающим выполнение операции (клиентом), и приложением, выполняющим операцию (сервером).

- Титульная страница
- Группы

Основные сведения

Для обслуживания банковских, топливных карт и карт лояльности Сбербанк предоставляет документ описывающий модуль Расширение протокола TTK.

Расширение протокола TTK обеспечивает проведение финансовых операций по картам, а также формирование банковских чеков и итоговых отчетов за день. Для работы с картами кассовый аппарат оснащается дополнительным внешним устройством – ПИН-клавиатурой. Это устройство используется для считывания карт, для ввода ПИН-кода клиентом, а также выполняет функции криптографической защиты при обмене данными с процессинговой системой Сбербанка. ПИН-клавиатура может подключаться к СОМ-порту, порту USB или по протоколу ТТК2 через Ethernet Tcp/Ip. Сбербанк предоставляет это устройство бесплатно на период действия договора эквайринга с торговым предприятием. Если кассовый аппарат (ККМ) оснащен собственным ридером для магнитной полосы, то в период первоначальной разработки/отладки кассового ПО можно обойтись без ПИН-клавиатуры. Для окончательного тестирования (а также для реальной работы в торговом предприятии) ПИН-клавиатура понадобится обязательно.