Терминалы и пинпады инженико, соответсвующие стандартам PCI-PTS 2 и PCI-PTS 3 не совместимы между собой.
Это же относится к RKL.
CA терминал и подключенный к нему для загрузки CA сертификата терминал должны соответсвовать одинаковой версии 
стандарта PCI-PTS.
Подробности об определении версии стандарта, которой соответсвует терминал инженико см. в документе
Руководство пользователя PCI PED v.2 и v.3.PDF
