TTK2 UPOS Extension 1.0 Этот документ является расширением описания протокола прикладного протокола TTK2. Протокола взаимодействия между приложением, запрашивающим выполнение операции (клиентом), и приложением, выполняющим операцию (сервером).

- Титульная страница
- Группы

Приостановить транзакцию
Устаревший функционал Примеры работы с библиотекой » | Теги ТТК

Команда SUSPEND, отправленная в пинпад

Заметки
  Данный функционал является устаревшим и его использование нежелательно. Воспользуйтесь TAG_TTK_REQUEST_ID.

Ссылка на описание | Значение | Тип | Длина | Пример значения
--- | --- | --- | --- | ---
TAG_TTK_CLIENT_MID | 0x00000001 | STRING | 3 | SRV
TAG_TTK_CLIENT_ECR | 0x00000002 | STRING | 12 | P02662392676
TAG_TTK_CLIENT_ERN | 0x00000003 | STRING | 10 | 2651312075
TAG_TTK_CLIENT_AMT | 0x00000004 | STRING | 12 | 000000077777
TAG_TTK_OPER_TYPE | 0x0000001A | STRING | 1 | D
TAG_TTK_DEPARTMENT_INDEX | 0x00005F02 | BINARY | 1 | 00
TAG_TTK_TRACK2 | 0x00000017 | STRING | 6 | 92Z664
TAG_TTK_BUFFER_SIZE | 0x0000003E | STRING | 5 | 65000
TAG_TTK_REQUEST_ID | 0x00005F0A | DWORD | 4 | 809B2DD6

Ответ на команду SUSPEND, полученный от терминала

Ссылка на описание | Значение | Тип | Длина | Пример значения
--- | --- | --- | --- | ---
TAG_TTK_SERVER_MID | 0x00000081 | STRING | 3 | SRV
TAG_TTK_SERVER_ECR | 0x00000082 | STRING | 12 | P02662392676
TAG_TTK_SERVER_ERN | 0x00000083 | STRING | 10 | 2651312075
TAG_TTK_TERMINAL_ID | 0x0000009D | STRING | 8 | 00870006
TAG_TTK_MERCHANT_ID | 0x00000090 | STRING | 12 | 874444445555
TAG_TTK_REQUEST_ID | 0x00005F0A | DWORD | 4 | 809B2DD6
TAG_TTK_SERVER_AMT | 0x00000084 | STRING | 12 | 000000077777
TAG_TTK_SERVER_AMT_C | 0x00005F33 | STRING | 12 | 000000077777
TAG_TTK_SERVER_DATE | 0x0000008D | STRING | 4 | 0102
TAG_TTK_SERVER_TIME | 0x0000008E | STRING | 4 | 1147
TAG_TTK_APPROVE | 0x000000A1 | STRING | 1 | Y
TAG_TTK_RESPONSE_CODE | 0x0000009B | STRING | 2 | 00