Интеграция с ПО UPOS через библиотеку GATE. 1.0 Платформа Win32.

- Титульная страница
- Группы
- Структуры данных

Макросы | Перечисления
Константы, используемые при определении структур

## Макросы

#define | MAX_TRACK1 79
| Длина Track1.
#define | MAX_TRACK2 40
| Длина Track2.
#define | MAX_TRACK3 107
| Длина Track3.
#define | CARD_TRACK3_LEN (MAX_TRACK3-3)
| Длина буфера третьей дорожки карты в структурах библиотеки pilot_nt.dll.
#define | MAX_AUTH_CODE 6
| Длина кода авторизации
#define | MAX_AUTHCODE ( MAX_AUTH_CODE+1)
| Длина кода авторизации с учетом завершающего ноля
#define | MAX_RRN 12
| Длина номера ссылки/идентификатора смены
#define | MAX_REFNUM (MAX_RRN+1)
| Длина номера ссылки с учетом завершающего ноля
#define | MAX_TERM 8
| Длина номера терминала
#define | MAX_TERMID ( MAX_TERM+1)
| Длина номера терминала с учетом завершающего ноля
#define | MAX_PAN_N 19
| Длина PAN.
#define | MIN_PAN_N 12
| Минимально допустимая длина PAN.
#define | MAX_PAN (MAX_PAN_N+1)
| Длинна PAN с учетом завершающего ноля
#define | MAX_VALTHRU ( 5+1)
#define | MAX_CURRCODE ( 3+1)
#define | MAX_REPLY ( 2+1)
#define | MAX_MERCHANT (12+1)
#define | MAX_MCCCODE ( 4+1)
#define | MAX_STORENUM ( 4+1)
#define | MAX_TERMNUM ( 4+1)
#define | MAX_SOFTVER ( 3+1)
#define | MAX_TSN ( 4+1)
#define | MAX_OPDATE ( 6+1)
#define | MAX_MESSAGE (16+1)
#define | MAX_EXT_MESSAGE (24+1)
#define | MAX_EXTRA (249+1)
#define | MAX_EXTRA_VISA (120+1)
#define | MAX_CHIPDATA 256
#define | MAX_FIO (40+1)
#define | MAX_UPOS_FIO (MAX_HOLDER_NAME + 1)
#define | MAX_KEYLEN (120+1) /* for GISKE keys */
#define | MAX_CVV (3+1)
#define | MAX_USER_NAME_FULL (20+1)
#define | MAX_USER_PWD_FULL (20+1)
#define | MAX_ENT_CODE (24+1)
#define | MAX_AMOUNT_STRING_SIZE 12
| Длина буфера для хранения суммы в копейках
#define | MAX_CARD_NUM 30
| Длина номера карты
#define | MAX_ACCOUNT_NUM 11
| Длина номера счета (Сберкарт)
#define | MAX_BRANCH_NUM 11
| Длина кода банка (Сберкарт)
#define | MAX_CERT 16
| Длина сертификата транзакции
#define | MAX_NAME 38
| Длина названия карты (Visa, Maestro, ...)
#define | MAX_DATE 10
| Длина строки даты (ДД.ММ.ГГГГ)
#define | MAX_TIME 8
| Длина времени операции (ЧЧ:ММ:СС)
#define | MAX_MERCHANT_LN 15
| Длина номера мерчанта
#define | MAX_OPER_NAME 64
| Длина имени пользователя
#define | MAX_HASH 20
| Длина хеша номера карты
#define | MAX_ASCII_HASH (MAX_HASH*2+1)
| Длинна хеша номера карты в символьном представлении
#define | MAX_CARD_DATE 4
| Длина даты выпуска карты MMYY.
#define | MAX_PASSPORT 512
| Длина паспортных данных
#define | MAX_PAYMENT_TAG 32
| Тэг дополнительных реквизитов платежей для передачи в банк
#define | MAX_PAYMENT_VALUE 200
| Значение дополнительных реквизитов платежей для передачи в банк
#define | MAX_CARD_LS_DATA 800
| Размер буфера данных для экранной подписи
#define | MAX_TEXT_MESSAGE 700
| Размер максимального текстового сообщения
#define | MAX_CLIENT_NAME 80
| Имя владельца карты
#define | MAX_GOODS_NAME 25
| Максимальная длина имени товара
#define | MAX_GOODS_CODE 24
| Максимальная длина кода товара
#define | MAX_CASH_STATS 24
| Длина полей для передачи информации о наличном обороте
#define | MAX_FIO_N 58
| Длина имени кассира
#define | CARD_HOLDER_ANSWER_LEN 256
| Длина ответа введенная клиентом (v 26)
#define | CARD_ID_LEN 25
| Длина буфера номера карты в структурах библиотеки pilot_nt.dll.
#define | CARD_HASH_LEN MAX_ASCII_HASH
| Длина буфера хеша карты в структурах библиотеки pilot_nt.dll.
#define | TRANSDATE_LEN 20
| Размер даты и времени операции в структурах библиотеки pilot_nt.dll.
#define | MAX_PAYMENT_ITEM 128
| Максимальный размер значения тега платежной системы.
#define | MAX_ENCR_DATA 32
| Размер буфера шифрованого номера карты и срока действия
#define | MAX_AID_ASCII_LEN (32+1)
| Максимальный размер длинны AID чиповой карты (в виде ASCIIZ-строки)
#define | MAX_CARD_NAME_LEN (32+1)
| Максимальный размер названия платежной системы карты
#define | MAX_FULL_ERROR_TEXT 128
| Максимальный размер текста ошибки, возвращаемый UPOS.
#define | MAX_BARCODE_DATA 2048
| Максимальная длина ответного пакета от сканера баркода !!!Внимание, максимальный размер ответа от пинпада 1093 байта
#define | MAX_MON_MSG 196
| max psdb message about current host health
#define | MAX_PIL_MSG 32
| max host message size in PilotResult structure
#define | MAX_PIL_CARDNAME 28
| max card name size in PilotResult structure
#define | READ_CARD_HASH_SIZE 25
| Количество символов HASH, включая первый символ H, которое возвращает функция ReadCard библиотеки pilot_nt.
#define | MAX_LEN_TEXT_QR 169

## Перечисления

enum | OwnCardFlags { DPAN_OWN_CARD = 0x20, DPAN_DBNK_CARD = 0x40, DPAN_TOKEN = 0x80, DPAN_PROD_TYPE = 0x1F
}
| Битовая маска для передачи значений переменной InOwnCard из библиотеки sbrf.dll. Подробнее...

## Подробное описание

## Перечисления

enum OwnCardFlags

Битовая маска для передачи значений переменной InOwnCard из библиотеки sbrf.dll.

Заметки
  Используется в операциях класса 4 и 5. Содержит преобразованное значение переменной InOwnCard, если вызов выполняется из библиотеки sbrf.dll. Заполняется библиотекой SBRF.DLL, если операция выполняется с передачей Track2.

Элементы перечислений
DPAN_OWN_CARD | DPAN от карты Сбербанка
DPAN_DBNK_CARD | DPAN от карты дочернего банка
DPAN_TOKEN | DPAN от токен. RFU, должен быть равен 0.
DPAN_PROD_TYPE | Тип продукта. RFU, должен быть равен 0.