TTK2 UPOS Extension 1.0 Этот документ является расширением описания протокола прикладного протокола TTK2. Протокола взаимодействия между приложением, запрашивающим выполнение операции (клиентом), и приложением, выполняющим операцию (сервером).

- Титульная страница
- Группы

Ввод текста на пинпаде
Расширенный функционал

Касса может задать вопрос держателю карты и получить ответ введенный на клавиатуре пинпада. Длина вопроса не должна превышать 39 символов. Длина ответа не должна превышать 255 символов. Вместо вопроса могут использоваться предустановленные значения для ввода телефонного номера, или адреса электронной почты. Вопрос и ответ используют кодовую страницу cp866. При отказе пользователя от ввода возвращается ошибка ERR_CANCEL.